附件1：
[bookmark: _GoBack]老年康复训练实训室设备采购市场调查函
使用（牵头）部门 名 称（盖  章）：现代服务学院
使用（牵头）部门发 起 调查函时间：2026年4月8日
使用（牵头）部门经办人及联系电话：黄姝 13100699302

	序号
	设备（服务）名称
	数量
	单位
	规格参数要求（包含技术要求、商务要求）

	1
	系列哑铃
	1
	套
	功能：进行肌力和医疗体操训练，肌力训练，耐力训练。
外形尺寸/cm ≥80×52×77 （不含哑铃）
哑铃质量及数量： 1磅/件，共2个；2磅/件，共4个；3磅/件，共4个；4磅/件，共4个；5磅/件，共4个

	2
	OT桌（可调式）
	1
	套
	功能：作业训练用具，供患者进行上肢的主动训练。
外形尺寸/cm≥138 × 80 × 61,桌面高度调节范围≥18cm，桌面额定载荷≥50kg，桌面尺寸≥123×80cm。

	3
	平行杠（配矫正板）
	1
	套
	功能：用于步行训练，矫正不良步态，肌力增强训练；
规格：长度≥310cm；扶手高度调节范围≥40cm；扶手宽度调节范围≥25cm；
材质：国家标准型不锈钢、实木、防滑胶。

	4
	PT 训练床
	1
	套
	规格尺寸≥190*126*48cm,最大承载能力≥130kg

	5
	下肢功率车
	1
	套
	功能:康复锻炼，多种功能组合多种档位调节，助力精细化运动/康复，激活全身体反馈 
规格尺寸≥90*40*100cm，最大承载能力≥130kg

	6
	姿势矫正镜
	1
	个
	规格（长×宽×高）≥85×67×189cm
镜面玻璃厚度≥0.5cm
材质：镜框为铝合金，带轮

	7
	肘关节牵引训练椅
	1
	套
	功能:用于持续性肘关节牵引，适用于肘关节屈伸活动障碍患者。牵引的重量及方向、座椅高度、固定部位均可调节。
规格尺寸≥102×121×118cm，坐垫高度调节范围≥10cm，前臂垫调节范围≥15cm，角度调节支架调节角度范围≥15°，靠背垫角度调节范围≥90°，前臂支架调节角度范围≥150°,升降支架调节范围≥15°。配重块4块，单重≥1.5kg，最大载荷≥135kg

	8
	放松按摩器
	1
	套
	功能:通过振动按摩放松全身肌肉，缓解肌肉紧张疲劳。
外形尺寸/cm≥78×48×98，高度可调节，分8档，每档调节高度≥5cm

	9
	中频脉冲电疗仪
	1
	套
	中频载波频率≥2KHz~8KHz 误差±10%
输出波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖峰波、锯齿波、等幅波等
最大透热温度：透热分6档可调，电疗仪应用部分最大发热温度≤52°C;
定时装置：电疗仪具有定时装置
调幅度：电疗仪的调幅度0%(等幅波)、25%、50%、75%、100%,允差±5%
主机尺寸≥26cmx17cmx6.6cm

	10
	肋木滑轮肩梯套组
	1
	套
	包含：肋木（带挂架）、肩梯、滑轮吊环

	11
	胸背部矫正运动器
	1
	套
	规格尺寸≥128×72×210cm，拉力器个数2个，每个拉力器配6个配重块，每块重量≥2kg,最大行程≥115cm。

	12
	电动轮椅
	1
	辆
	外形尺寸≥105×65×95cm，坐宽≥45CM；坐高≥50CM
前轮尺寸≥10寸；实心胎，后轮尺寸≥16寸；
净重≥40KG  ，载重能力≥100KG
功能： 采用高强度钢质，管壁厚度≥2.0mm，表面液态烤漆处理，车架采用十字交叉折叠结构，体积小，靠背可折叠方便携带，拆脚可以折叠可以拆卸，扶手可以后翻，控制器可以前后调节，控制器可以左右手互换，坐垫靠背垫底层采用黑色防火尼龙，透气美观安全，上层采用3D立体式网状透气材料，美观透气，易清洗；轻易折叠，方便运输，能轻易放到轿车后备箱。

	13
	引导性上肢协调训练器
	1
	套
	功能：作为患者进行上肢灵活性、协调性训练的辅助用具,提高上肢的日常活动能力。外形尺寸≥95×63×85cm，角度调节范围≥75°

	14
	训练用阶梯
	1
	套
	产品用途：适用于恢复日常上下楼梯的功能训练。
特点和功能：扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。可配合矫正镜，可进行步态矫正训练。
外形尺寸（长×宽×高）≥332㎝×80㎝×134㎝
扶手杠可调距离≥30㎝
扶手杠侧向额定承载≥70kg
阶梯踏板额定承载≥135kg

	15
	坐式扩胸训练器
	1
	套
	外形尺寸（长×宽×高）≥980mm×1080mm×1260mm
净重≥56kg
阻力调节档数≥10档
最大承重≥150kg

	16
	OT综合训练工作台
	1
	套
	操作台外形尺寸（长×宽×高）≥190 × 100 × 94 ㎝
左右操作面板外形尺寸（长×宽×高）≥44.5X36X2㎝
组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、 铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。

	17
	电动牵引床
	1
	套
	功能：适用于颈椎病、腰椎病、腰肌劳损、骨质增生、骨关节移位等病症的治疗
一、技术参数：
腰椎最大牵引行程：200mm±5mm
腰椎牵引力：（0～990N）±5%
颈椎最大牵引行程：300mm±5mm
颈椎牵引力：（0～300N）±5%
牵引总时间：(0～99min)±30s可调
牵引时间：(0～9min)±5%可调
间歇时间：(0～90S)±5%可调
牵引速度：8mm/s±2 mm/s
产品尺寸（长×宽×高）≥2480×600×730㎜
二、技术特点
1、颈腰椎一体化牵引，可针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。
2、牵引力实时监测检测，自动修正与预置值偏差。
3、8种不同的牵引模式，20种治疗参数（病例）存储、读取功能。
4、简单的牵引参数键入法。
5、设有紧急保护措施（患者应急开关、医务人员操作急退键）。
6、率先采用间歇时间以秒为单位，更加实用。
7、数码管显示牵引力、牵引总时间、牵引时间等治疗参数。

	18
	按摩床
	8
	张
	材质：加粗加厚钢材
产品尺寸（cm）≥180*60*65
腋窝治疗处≥40cm，人性化设计，适合各类人群；面部呼吸处≥15*20cm；
落地式床腿、配备腋下扶手。

	19
	压疮仿真模型
	2
	个
	 该模型主要功能：
1、由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示
2、显示错综复杂的褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染等。  
3、学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口发展的各个阶段进行评估，同时也可以对伤口的长度、深度进行测量。其它附件配置：一次性防水布。                                               模型尺寸（高*宽）≥265mm*335mm（±20mm）。 材质：PVC材料。

	20
	高龄者模拟体验装置
	1
	套
	高龄者模拟体验装置可亲身穿戴“老人行动模拟服”，模拟服根据老年生理变化而设计，包含：1.视觉模拟眼镜1个：材质：特质塑料；尺寸（长*宽）≥195*85mm；镜片颜色：3张白色、1张黄色； 2.隔音耳罩1个； 3.膝关节限制2个； 4.肘关节限制2个； 5.脚踝负重沙袋、手腕负重沙袋各2个； 6.折叠拐杖1个：采用铝合金主杆，厚度≥1.2mm，承重≥100kg； 7.模拟驼背前倾带1个：身体前倾带单侧长度1100mm（±10mm）； 8.负重背心1个； 9.收纳包1个；10.教学使用说明书、操作视频

	供应商名称（盖章）
	　

	供应商联系方式（含姓名）
	　

	响应产品名称及型号规格
	　

	价格（总价）
	人民币：                   整（￥           ）

	报价日期
	　

	产地
	　

	其他需要说明事项
	以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备（服务）能在采购方指定地点正常使用的所有费用。   
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