
附件一：响应偏离表

	序号
	设备（服务）名称
	数量
	单位
	规格参数要求
（包含技术要求、商务要求）
	响应型号
	响应价
	是/否完全响应
	偏离情况

	1
	系列哑铃
	1
	套
	功能：适用于肌力和医疗体操训练，肌力训练，耐力训练。
整体由哑铃支架和成套哑铃组成。
1、支架：外形尺寸≥800×500×770mm，采用冷轧钢管静电喷塑，支架钢管壁厚≥1.0mm，带分层置物槽，底部防滑底座。
2、哑铃质量及数量：1磅/件，共4个；2磅/件，共4个；3磅/件，共4个；4磅/件，共4个；5磅/件，共2个。整套合计18 个康复哑铃
3、哑铃本体材质：内核为铸铁实心配重，外层为彩色防滑全包橡胶包裹，防撞、静音、防磕碰，手感舒适，不伤地面。
4、握柄：防滑圆弧设计，贴合手掌，不易滑脱。
颜色区分：不同重量对应不同配色，便于快速识别选取。
支架分层卡位收纳，整洁规整、取用方便。
边角圆润无毛刺，安全防磕碰
	
	
	
	

	2
	OT桌（可调式）
	1
	套
	功能：作业训练用具，供患者进行上肢主动训练。
1、外形尺寸：≥1380mm×800mm×610mm，桌面尺寸≥1230mm×800mm，桌面厚度≥15mm，桌面高度可调，调节范围≥610-850mm。
2、桌面材质：为E0 级高密度环保多层实木板，表面耐磨防刮，免漆防火板饰面，三聚氰胺耐磨饰面，四周全包PUR热熔封边。
3、桌架：桌架为加厚冷轧钢管静电喷塑，桌架钢管壁厚≥1.5mm，配U型稳固地脚及防滑橡胶脚垫，防倾倒、防侧翻，地脚带防滑橡胶脚垫。
4、额定载荷：≥50kg
5、安全：防夹手设计（间隙≤5mm），符合 GB/T 35790-2023 养老设备标准。
	
	
	
	

	3
	踝关节训练器
	1
	套
	功能： 适用于脚踝屈伸功能障碍者的主动与被动训练。
外形尺寸：≥1070×650×800mm。
材质：主体采用加厚冷轧钢管，表面静电喷塑；坐垫与靠背垫为高密度海绵外包耐磨PU皮革。
座位：坐垫高度≥450mm，宽度≥500mm。坐垫前后可调距离≥100mm。
核心调节： 脚踏板角度可在0°～85°范围内调节。通过手柄前后运动带动脚踏板运动。
承重：坐垫额定承载≥2000N，靠背垫额定承载≥750N。
	
	
	
	

	4
	平行杠（配矫正板）
	1
	套
	功能：用于步行训练，矫正不良步态，肌力增强训练。
整机外形尺寸：总长≥3000mm，总宽≥1120mm
扶手杠高度调节范围：780mm～1220mm
双杠内侧宽度调节范围：340mm～640mm
扶手圆杠直径：Φ38mm
静载荷额定承重：≥135kg
材质：扶手立柱/框架为加厚优质钢管，静电喷塑防锈处理；扶手杆为光滑防滑圆钢杠。配置木质矫正板，固定坡度15°。扶手杆静载荷≥135kg，矫正板额定承载≥135kg。
	
	
	
	

	5
	PT 训练床
	1
	套
	功能：用于PT受训者在床上进行各类康复训练活动，助力精细化运动/康复。
外形尺寸：≥1900mm（长）×1200mm（宽）×480mm（高），固定式床面，不升降。
最大额定承重：≥135kg
材质：床架采用加厚冷轧钢管，框架管壁厚≥1.2mm，静电喷塑，四脚带防滑橡胶脚垫。床面软垫为医用蓝色防水PU皮革，内部填充高密度高回弹海绵。全床边角圆弧钝化。
边角全圆弧钝化打磨，无尖锐棱角。
	
	
	
	

	6
	下肢功率车
	1
	套
	功能：适用于下肢关节活动度、肌力及协调功能训练。采用类自行车踩踏运动，磁控阻力系统。
1、外形尺寸：≥850mm（长）×540mm（宽）×1220mm（高）
2、材质：主车架为加厚优质型钢管材，磷化除锈+静电粉末喷塑防锈处理；坐垫为高密度海绵软包+透气耐磨皮革，坐垫高度可调，调节范围≥730-980mm。
3、阻力调节：8 档磁控阻尼档位，阻力逐级递增、训练强度可调
4、传动结构：静音磁控阻力系统，无摩擦噪音、踩踏顺畅
5、脚踏：防滑全包脚踏，固定绑带，防止滑脱
6、前置扶手：可调角度扶手架，训练上身支撑稳定
7、自带液晶显示屏，实时显示运动时间、距离、消耗卡路里。仿生自行车踩踏轨迹，规范下肢屈伸发力，保护膝踝关节。
8、额定最大承重≥135kg。
	
	
	
	

	7
	姿势矫正镜
	1
	个
	功能：用于全身站立、行走步态实时镜像观察，进行体态矫正和平衡训练。
1、外形尺寸：≥850mm×670mm×1890mm
2、镜面有效尺寸：≥700mm×1700mm
3、镜面材质：采用≥5mm高清防爆钢化玻璃，成像清晰无畸变。反射率≥85%。无尖锐棱角，康复防磕碰，镜面无网格线。
4、材质结构：
镜框为铝合金/金属喷塑边框，软包防撞封边。
支架为加厚冷轧钢管，静电喷塑灰白色，稳固三角支撑结构，底部配置4个静音万向脚轮，可自由移动、定位锁死。
支架后仰倾角固定，放置平稳不倾倒、训练不晃动
无需用电，纯机械落地式结构
	
	
	
	

	8
	肘关节牵引训练椅
	1
	套
	功能：用于持续性肘关节牵引，针对肘关节屈伸活动受限、关节僵硬、术后粘连进行持续性牵引康复。
结构组成：椅架、气压升降座椅、靠背垫、上臂固定垫、前臂牵引支架、分度角度盘、配重牵引系统、绑带限位组件。
1、外形尺寸：≥1020mm（长）×1210mm（宽）×1180mm（高）。
2、额定承载≥135kg。
3、坐垫高度可调，550～660mm气压升降调节
4、靠背倾角可调（90°～100°）。前臂垫升降：0～180mm上下可调，牵引支架角度：0°～-15°俯仰调节，前臂屈伸活动范围：0°～150°。
5、牵引配重系统：标配配重块1.5kg/块，共4块，可自由组合增减牵引力度。机械滑轮牵引结构，受力平稳、无冲击，保护肘关节带角度分度刻度盘，精准显示屈伸角度
6、材质
主机架：加厚冷轧钢管，磷化除锈 + 静电喷塑，稳固防锈
坐垫/靠背/上臂垫：高密度高回弹海绵，外包医用防水耐磨 PU 皮革，易清洁、防汗抑菌
绑带：柔性固定绑带，稳固肢体、无压迫损伤
底部防滑脚垫，整机放置稳定不晃动；边角全圆弧钝化防磕碰
无需用电，纯机械气动 + 配重牵引结构。
	
	
	
	

	9
	放松按摩器
	1
	套
	功能：通过高频振动放松腰背、肩颈及四肢肌群，缓解肌肉紧张疲劳。立式站姿使用。
1、外形尺寸：≥780mm（长）×480mm（宽）×1000～1250mm（总高），立柱高度≥8档手动调节，每档≥50mm。
2、高频偏心电机振动源，强度多档可调，配备柔性加宽弹力绑带，包裹按摩部位。底部带防滑踏板，边角钝化。
3、供电电源：AC 220V/50Hz，工作噪音≤65dB，额定承重≥135kg。
4、材质：
主机架：加厚冷轧钢管，磷化除锈 + 静电粉末喷塑，防锈稳固
振动主机外壳：ABS 工程塑料，防尘耐摔
按摩悬挂绑带：柔性加宽弹力绑带，贴合腰腹、背部悬挂包裹
底部踏板：防滑耐磨木质 / 复合面板，站立稳固防滑
整机边角圆弧钝化处理，无尖锐棱角，康复适老化防磕碰
	
	
	
	

	10
	中频脉冲电疗仪
	1
	套
	功能：用于镇痛、改善局部循环、松解粘连、兴奋神经肌肉。适配颈腰椎病、肩周炎、肌肉劳损等康复治疗。
包含：主机、电源适配器、输出导线、理疗电极片（≥6片）、嵌入式软件。
1、中频载波频率：2kHz～10kHz，500Ω负载下最大输出电流≤100mA
2、低频调制频率范围：0～150Hz
3、调制波形（9 种全波形）：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波、脉冲波及组合波形
4、调节幅度：0%、25%、50%、75%、100%
干扰电差频范围：0～200Hz
动态节律：4s～10s；差频变化周期：15s～30s
5、输出通道：2路独立中频输出通道，可同时双人/双部位理疗
内置理疗处方：30 套专业康复处方
透热热敷功能：6档温度可调，应用部位最高温度≤52℃
治疗定时：5～30分钟多档定时，定时误差 ±5%，到时自动停机
强度档位：多级输出强度精细可调
整机噪音：≤60dB
6、显示屏：大屏幕中文段式液晶显示屏，实时显示通道、处方、时间、强度
操作：中文菜单按键操作
机身尺寸≥ 260×170×75mm
	
	
	
	

	11
	肋木滑轮肩梯套组
	1
	套
	功能：上肢力量、肩部活动度、躯干平衡训练，集成三大康复功能。
1、尺寸：肋木≥2200mm（架高）×800mm（宽）×270mm（深），肩梯板 ≥1200mm×300mm（10 级阶梯）。
2、材质：肋木立柱 ≥50mm 304钢管（壁厚≥ 2mm），横杆≥25mm 实心304钢材；肩梯板 8mmABS 材质（防滑纹理）。
3、核心配置：2 套滑轮组件（绳索长≥2000mm，断裂强度≥1000N），配重块 1-8kg 可调；肋木横杆间距 ≥150mm，支持移动（带刹车滚轮）。
4、安全：所有金属件圆滑处理（倒角 R3mm），底部加重（20kg），防倾倒，符合康复设备安全标准。
	
	
	
	

	12
	胸背部矫正运动器
	1
	套
	功能：矫正含胸驼背、脊柱侧弯、胸曲异常；结合双侧拉力器同步训练胸背肌群、上肢肌力。
1、外形尺寸：≥1280mm（长）×720mm（宽）×2100mm（高）。
2、最大牵引行程≥1150mm
3、胸背矫正板：额定承载≥70kg
4、脚踏板：防滑材质，额定承重≥135kg
5、配置左右双侧独立滑轮拉力器，共2组，单组配重配重块≥6块，单块≥2kg。单侧最大阻力≥12kg，双侧合计≥ 12块配重。
6、传动结构为滑轮钢索牵引，受力平稳、阻力均匀可调。纯机械配重调节，无需用电，渐进式肌力训练。
7、材质：
主框架：加厚冷轧钢管，磷化除锈 + 静电喷塑，稳固防锈、三角承重结构
胸背矫正板：人体工学弧形贴合板，外包蓝色防水耐磨 PU 软包海绵，贴合腰背、均匀受力矫正脊柱曲度
脚踏平台：防滑实木面板，站立稳固防滑
整机边角全圆弧钝化处理，无尖锐棱角，康复防磕碰
带高度限位与安全锁止，防止超程牵拉损伤。
	
	
	
	

	13
	电动轮椅
	1
	辆
	功能：代步工具，供行动不便者使用，具备电动折叠功能，方便携带和存储，适用于老年人及下肢功能障碍者。
1、整车尺寸：展开外形≥长 1180× 宽 680× 高 1120mm
折叠后尺寸≤长 920× 宽 680× 高 760mm（可放入家用轿车后备箱），后轮为直径≥40cm（560mm）减震越野大轮，前轮为万向防翻小轮，后置防侧翻辅助轮，辅助轮直径≥7cm。
2、最大承重≥150kg，净重≤35kg。
3、电池为24V 20Ah大容量磷酸铁锂电池（可拆卸），平地续航≥35km。电池可循环充放电≥800 次，耐用耐低温。采用双驱500W无刷直流电机，左右轮独立动力，最高时速≤6km/h，5档速度可调。具备EABS电磁智能驻车刹车 + 手动手刹，松手即停、坡道不溜车。爬坡能力≥12°（约 22% 坡度）
4、靠背角度：90°（直立）～160°（无级后仰全躺），可坐姿 / 半躺 / 平躺休息
头枕：3D 加高软靠头枕，颈部支撑
坐垫：高弹透气充气减压坐垫，防褥疮、久坐舒适
扶手：可向上翻起，方便侧身上下轮椅
脚踏：可翻折、可拆卸，不绊脚
车架：加厚碳钢车架（壁厚≥2.0mm），交叉稳固结构、防锈喷塑
减震：四轮四重减震系统，颠簸路面缓冲平稳
安全防护：后置防翻轮、车身防侧翻结构、过流 / 过充 / 过放电池保护
控制器：右手摇杆智能操控（可改左手），集成电源、加减速、倒车、喇叭按键，单手操作
轮胎：防滑耐磨橡胶轮胎，通过坎、小障碍轻松
5、工作温度：-10℃～40℃，室内外通用
折叠方式：手动快速折叠，单人可操作
附加配置：车尾护理推行扶手、侧边收纳储物袋
	
	
	
	

	14
	引导性上肢协调训练器
	1
	套
	功能：用于上肢灵活性、协调性及反应能力训练，适用于神经康复。
1、外形尺寸≥950mm（长）×630mm（宽）×840mm（高）。训练面板≥80mm×55mm。台板角度可调节，角度≥0~75°。面板包含彩色灯珠引导盘面 + 液晶数显控制面板。手动机械锁紧，定位稳固不滑落
2、功能：LED 灯光及声音引导，4 种训练模式，5 级难度，可设定训练时间（1-9999s）、次数（1-999次）、运动速度（0.2-9.9s/次）。训练模式包括自动引导追踪、顺序点触、循环往返、速度自适应等。
3、供电AC220V/50Hz，数据存储≥10 组用户。
4、主体ABS工程塑料，高透光亚克力面板，医用硅胶按键，主架为加厚冷轧钢管支架，静电喷塑防锈处理，边角钝化。
	
	
	
	

	15
	训练用阶梯
	1
	套
	功能：模拟真实楼道上下行走训练，恢复下肢步态、站立平衡、膝踝关节活动。
1、外形尺寸≥3320mm（长）×820mm（宽）×1340～1360mm（高）。双侧双向台阶，单侧台阶级数≥4个，配置10cm/12cm台阶。
2、扶手双侧双向，高度可调，调节范围≥310mm。扶手侧向承载≥70kg，阶梯踏板承载≥135kg。
3、机架框架采用加厚冷轧钢管，磷化除锈+静电喷塑防锈处理；踏步板面为防滑耐磨复合面板，边角圆弧钝化。底部落地稳固底座，整体固定结构，训练不晃动、不侧翻。
	
	
	
	

	16
	坐式扩胸训练器
	1
	套
	功能：训练胸部和颈项背部肌群，增加肩关节的活动度和稳定性，改善颈项背部肌肉力量，提高胸廓扩张能力，改善呼吸功能障碍。
1、外形尺寸≥980×1080×1260mm。净重≥40kg，额定承重≥150kg
2、阻力系统为双向液压阻尼油缸，大旋钮调节，阻力调节≥10档。
3、材质：主架采用50*100*2mm平椭圆管和40*80*3mm平椭圆管。平椭圆加厚冷轧钢管，钢管壁厚≥2.5mm。坐垫为环保皮革包裹可回收海绵，坐垫外层皮套可替换。
	
	
	
	

	17
	OT综合训练工作台
	1
	套
	功能：改善手指对指与抓握功能，提升眼手协调、感知认知与图形识别能力，强化上肢稳定性与协调性，支持日常生活活动（ADL）训练。
1、外形尺寸：操作台主体尺寸≥1840×1000×910mm。左右操作台面尺寸≥445mm×360mm×20mm，后操作面板尺寸≥945mm×360mm×20mm。侧板角度可调0°～90°，适合不同身高人群使用；侧板可折叠，节省存放空间
2、配置：上肢协调功能练习器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽等，不少于10种。
3、材质：
主框架：加厚冷轧钢板 / 实木基材，结构稳固、承重均匀
台面面板：耐磨防水板材，边缘圆角防磕碰。
底部带防滑脚垫 / 带刹脚轮，移动与固定兼顾
整体模块化设计，主台 + 双侧 + 后侧多面板组合，训练场景灵活切换。
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	电动牵引床
	1
	套
	功能：适用于颈椎病、腰椎病、腰肌劳损、骨质增生、骨关节移位等病症的治疗。
采用微机CPU软件控制，高感轻触键设定程序，采用直线电机实现牵引动作，并利用先进的OEM电子传感器控制牵引力，具有牵引力实时监测检测，自动修正与预置值偏差。
1、技术参数：
- 电源电压：AC220V±22V
- 电源频率：50Hz±1Hz
- 腰椎最大牵引行程：200mm±5mm
- 腰椎牵引力：（0～990N）±5%
- 颈椎最大牵引行程：300mm±5mm
- 颈椎牵引力：（0～300N）±5%
- 牵引总时间：(0～99min)±30s可调
- 牵引时间：(0～9min)±5%可调
- 间歇时间：(0～90S)±5%可调
- 牵引速度：8mm/s±2mm/s
- 产品尺寸（长×宽×高）≥2480×600×730㎜
2、技术特点：
- 颈腰椎一体化牵引，可针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。
- 牵引力实时监测检测，自动修正与预置值偏差。
- 8种及以上不同的牵引模式，20种治疗参数（病例）存储、读取功能。
- 设有紧急保护措施（患者应急开关、医务人员操作急退键）。
- 数码管显示牵引力、牵引总时间、牵引时间等治疗参数。
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	按摩床
	8
	张
	功能：供康复师对受训者进行手法按摩、物理康复治疗。
1、外形尺寸：≥1900mm（长）×600mm（宽）×650mm（高）
2、床面有效尺寸：≥1850mm×550mm
3、最大安全承重：≥150kg
4、材质：床架为加厚方形冷轧钢管，壁厚≥1.0mm，静电粉末喷塑防锈处理；四支支撑腿，床腿带防滑脚垫；床面为实木多层板+高密度海绵+医用耐磨PU皮革，软垫为加厚耐磨PU医用皮革，内部填充高密度高回弹海绵，厚度≥30mm；带面部俯卧透气孔 + 防尘塞，边角圆弧打磨
5、辅助配件：侧边自带金属扶手横杆，方便上下。
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	压疮仿真模型
	2
	个
	功能：模拟压力溃疡的四个阶段，显示错综复杂的褥疮类型，供学员练习伤口清洗、分类和评估。
模型显示：老年患者臀部，包含压疮I-IV期（淤血红润期、炎性浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期）
褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染等12个以上部位表现。
模型采用PVC/高分子材料，肤质仿真度高。可进行伤口清洗、分类、测量等操作。
4、尺寸≥265mm×335mm（±20mm）。
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	心肺复苏模型
	2
	个
	一、材质要求：
皮肤/体表部分：硅胶/高弹 PVC；头、颈、胸等部位采用不锈钢模具高温注压成型；内部骨架：工程塑料+金属支架。
二、规格要求：模拟人解剖特征明显。
（一）模拟生命体征：
1.初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。
2.按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
3.抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。
（二）液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。
1.可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。
2. 三种操作方式：可进行CPR训练.模式考核和实战考核。
方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。
方式二：模式考核，在设定的时间内
方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围.操作标准.循环次数.操作频率.按压和吹气的比例。
（三）控制器显示屏功能：
1.电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。
2.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。
3.条形码显示吹气量：正确的吹气量为500～600ml-1000ml：
吹气量过少时，条形码为黄色。
吹气量合适时，条形码为绿色。
吹气量过大时，条形码为红色。
吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误六.语言提示；
4.条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：
按压深度过少时，条形码为黄色。
按压深度合适时，条形码为绿色。
按压深度过大时，条形码为红色。
5.可自行设定操作正确率。
6.可自行设定操作时间，以秒为单位。
7.操作频率：2020标准100-120次/分，也可自行设定数值。
8.电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。
（四）打印机功能：
操作结束后打印操作过程。
成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数.吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。
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	高龄者模拟体验装置
	1
	套
	高龄者模拟体验装置可亲身穿戴“老人行动模拟服”，模拟服根据老年生理变化而设计，包含：1.视觉模拟眼镜1个：材质：特质塑料；尺寸（长*宽）≥195*85mm；镜片颜色：3张白色、1张黄色； 2.隔音耳罩1个（选用复合材料（钢线镀铬+PP+TPE）头箍，黑色PA66脚扣，黑色ABS耳罩外壳，黑色ABS贴片，高密度黑色海绵，黑色PVC外皮包裹的护唇材料，柔软对皮肤无刺激性的全耳保护结构，可旋转可调节活动区，降噪值：SNR34dB）； 3.膝关节限制2个（材质主要采用OK面料，优质莱卡包边，6根定制不锈钢弹簧线粗≥1.2mm，宽度≥1.5cm，4根尼龙魔术贴等）； 4.肘关节限制2个（材质主要采用OK面料，优质莱卡包边，4根定制不锈钢弹簧≥1.2mm，宽度1.5≥cmm，3根尼龙魔术贴等）； 5.脚踝负重沙袋、手腕负重沙袋各2个（手、脚腕负重沙袋材质采用弹性面料，优质铁砂丸，强力魔术贴，方便穿戴。）； 6.折叠拐杖1个：采用铝合金主杆，厚度≥1.2mm，承重≥100kg； 7.模拟驼背前倾带1个：身体前倾带单侧长度≥1100mm（±10mm）； 8.负重背心1个（负重背心采用优质铁砂丸沙包作为负重，材质采用牛津布，海绵，绒布。采用拉链式设计方便穿戴，可以调节尼龙魔术贴，方便让更多人可以体验，8个防脱口袋让沙包不会掉出来）； 9.收纳包1个
	
	
	
	

	其他需要说明事项
	[bookmark: _GoBack]1．供货期：自合同签署之日起 10个工作日内按采购人指定地点安装、调试、试运行（用）合格并通过验收。
2．质保期：一年（按国家相关规定限定的质保期：一年 ），质保期自甲方最终验收合格之日起开始计算。
3．售后服务：供应商提供硬件终身保修、软件终身升级维护且采购人具有软件终身使用权，电话报修后12小时内上门服务、48小时内能够排除故障，质保期内以上服务产生的一切费用仅包含在报价（合同价）中；
4．培训（如需培训）：提供不少于1天的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
5．验收标准：
（1）验收依据：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
（2）交付物验收标准：①交付清单完整：按合同/响应文件清单逐项核对名称、型号、数量、版本、产地、附件齐全，无缺失、无替换、无降级；②外观与安装合格：设备无破损、无划痕、无变形；安装牢固、布线规范、标志清晰、符合安全与环境要求。
6．付款方式：本项目履约保证金为合同金额的5%（人民币陆仟肆拾元整，￥ ）,合同签订时乙方将履约保证金转至甲方指定帐户，货到甲方指定使用现场安装、调试、试运行合格并通过验收后，乙方按要求开具供货发票，甲方于收到规范、合格的供货发票后15个工作日内支付货款的100%（人民币壹拾贰万捌佰元整，￥ ），履约保证金待履约完成后无息返还。
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